重庆市永川区森林病虫防治站常发性林业有害生物防治物资采购询比采购文件

(最低价法)

采购人：重庆市永川区森林病虫防治站

代理机构：重庆市永川区益川实业有限公司

2022年4月

一、采购项目内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **采购预算**  **（元）** | **资金来源** | **备注** |
| 重庆市永川区森林病虫防治站常发性林业有害生物防治物资采购 | 430000.00 | 自筹资金 |  |

二、供应商资格要求

合格供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记。

（二）特定资格条件

1.具有农药经营许可证；

2.具有本次采购农药产品的农药三证（即：农药登记证、农药生产许可证、产品标准证书）及检测报告，要求为农药生产厂家直接授权销售商。

三、采购服务内容及技术需求

## 1、采购项目一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称（设备名称）** | **数量/单位** | **预算单价（元）** |
| **1** | **常发性林业有害生物防治物资** | **1批** | **详见技术参数表** |

## 2、采购项目技术需求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购项目**  **名称** | **规格及型号** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 阿维.苏云菌  （含载体） | 主要成分： 阿维菌素≥0.1%。苏云金杆菌≥1.5%，剂型：可湿性粉剂，载体：细度≥1000目，干燥减重<3%，阿维·苏云菌可湿粉剂：4500公斤，载体：10500公斤, 规格：25公斤/袋 | 15 | 吨 |  |
| 2 | 阿维.杀虫单  （含载体） | 主要成分： 阿维菌素≥0.1%，杀虫单≥19.9%，剂型：可湿性粉剂。载体：细度＞1000目，阿维.杀虫单可湿粉：7500公斤，载体：7500公斤，规格：25公斤/袋 | 15 | 吨 |  |
| 3 | 高效氯氰菊酯粉剂 | 有效成分及含量: 0.6%高效氯氰菊酯粉剂, 规格：25公斤/袋 | 2 | 吨 |  |
| 4 | 太阳能杀虫灯 | 太阳能杀虫灯应满足以下要求：  1.安全标志：灯体的明显部位应有符合GB10396规定的安全标志。  2.外观质量：外观应整齐美观，表面平整光洁，色泽均匀；杀虫灯各部件应完整（无裂痕、破损、胶粘、拼接、掉漆等缺陷）。  3.防护等级：外壳防护等级不低于IPX5。  4.高压电网：采用耐弧、耐腐蚀不锈钢电网丝材料，网丝直径≥1.8mm，高压网线不得有中间接头，电网丝围绕灯管一圈呈圆柱形竖式均匀排布（不得有缺口）且网丝间距≤1.5cm。  5.光控功能：杀虫灯能根据光照情况自动亮起和自动熄灭。  6.雨控功能：杀虫灯落雨天能够自动进入保护状态，雨停后自动恢复工作。  7.时控功能：杀虫灯具有在设定时间段内开始工作或停止工作功能。  8.▲诱集害虫光源：①LED专用诱虫灯管（单片散热铝基板厚度≥1mm，单根灯管≥8个发光面，诱虫灯管外层高透玻璃密封）提供杀虫灯灯头现场查看诱虫灯管。  ②诱虫光源满足 GB/T20145-2006 灯光对生物安全无危害(提供具有 CNAS、CMA、CAL标志的质量监督检验报告复印件证明检验结论符合要求，签订合同时提供检验报告原件)。  ③诱虫光源对皮肤和眼睛光化学紫外危害：照射时间在 8h 以内时，有效曝辐限值为  30Jm-²(提供具有 CNAS、CMA、CAL 标志的质量监督检验报告复印件证明检验结论符合要求 ，签订合同时提供检验报告原件)。  9.光源拓展功能：高压电网内部具有至少安装三支灯管的扩展能力（根据不同季节害虫数量配搭使用），多灯管安装架一体注塑成型（无胶粘、拼接等可能造成固定不稳情况）。（提供杀虫灯灯头现场演示换装多支灯管）。  10.自动清扫电网功能：杀虫灯能自动清扫电网丝粘附的虫污 (清洁方式为陶瓷珠清扫刷盘上下移动清虫；清扫刷盘的瓷珠不得包裹电网丝，刷盘瓷珠与电网丝两者应保持一定间距避免因电网丝弯折或虫污累积而移动卡顿)提供灯头现场演示。  11.光电转换组件：单晶硅电池板，功率≥40W，灯杆顶部倾斜固定。  12.电能储存组件：太阳能专用锂电池，电池容量≥15Ah，电池嵌于灯头内部。  13.灯杆：立杆式安装，不锈钢材质φ≥63mm，整灯地面安装高度≥2.6米。  14.集虫组件：塑料旋转（或卡口）型集虫盒。  15.杀虫灯管护系统①地理定位：通过杀虫灯智能管理平台能实现杀虫灯坐标定位，客户使用移动端设备就能在卫星地图中查看杀虫灯的安装位置。②维护管理：在系统中可以查看区域内杀虫灯的管理人员及管理情况，用户能手机扫描杀虫灯上的识别码提交故障信息。 | 10 | 台 |  |
| 5 | 农膜（大） | 规格厚10S，宽8米 | 2300 | Kg |  |
| 6 | 农膜（可降解中号） | 厚度0.08mm，长宽600\*600mm | 20000 | 张 |  |
| 7 | 农膜（可降解小号） | 厚度0.08mm，长宽400\*400mm | 40000 | 张 |  |

四、商务要求

1.实施时间（或交货期）、交货地点（或实施地点）

1）实施时间（或交货期）

签订合同后20个日历天内交货并完成安装调试，能正常使用。

2）交货地点（或实施地点）

实施（交货）地点：采购人指定地点。

2.报价要求

本次报价为人民币报价，包含人工费、设备使用费用、税费等所有完成本次服务的所有费用，采购人不再另行支付其他费用。

3.质量保证

1)产品质量保证期：自验收合格之日起，所投产品质量保证期不低于 2年。投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

2）质量保证：供应商提供的物品应符合技术要求条款中所标称的规格、参数和标准。其质量必须符合国家产品标准或行业标准，并符合出厂检验标准，符合安全基本使用要求。供应商应保证物品全新、未使用的符合国家质量标准的合格品。

4.验货方式

1）成交供应商应保证货物到达采购人指定安装地点完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

2）成交供应商应提供完备的技术资料、合格证等。验收合格条件如下：设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。货物技术资料、产品证书的原件或复印件、合格证等资料齐全。在产品试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

5.付款方式

验收合格后，供应商提供正式发票，采购人在30个工作日内支付合同金额的100%。

五、其它有关规定

1.凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购云平台·网上竞采平台板块上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

2.按规定的时间在重庆市政府采购云平台.网上竞采平台板块进行网上报价，并在规定的时间内上传响应文件电子文档。未在规定时间内报价和上传响应文件电子文档的供应商不具备竞标资格。

3.无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

六、供应商提交响应文件

1.供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份。

2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3.供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

4.响应文件要求必须上传：1.供应商提供所投农药产品的农药三证（即：农药登记证、农药生产许可证、产品标准证书）及检测报告，复印件加盖生产企业鲜章；2.供应商提供农药经营许可证，提供复印件且加盖供应商单位鲜章；3. 供应商提供农药生产厂家直接授权销售商证明，复印件加盖生产企业鲜章；4. 非农药产品（太阳能杀虫灯）供应商需提供产品质量检验报告；5. 询价采购报价表（明细报价表）；6. 合同签订时需提供以上文件原件备查。

七、评选方法及标准

最低价法。已入围的报价供应商，选择报价最低的成为成交供应商，若出现相同最低报价，采购人按照响应时间，选择先响应的投标人为中标人。

八、其他

1．供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2．其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

九、采购合同

采购人在中标结果发布后5个工作日内与中标供应商在线完成合同内容的确认，并与中标供应商签订书面合同。

十、采购代理服务费

（一）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（二）本项目不接受联合体参与投标。

（三）成交供应商须按中标结果公告中确定的中标金额的1.5%向重庆市永川区益川实业有限公司支付采购代理服务费。

十一、联系方式

采购人：重庆市永川区森林病虫防治站

电 话：023-61192322

联系人：刘老师

地 址：重庆市永川区人民北路6号

采购代理机构：重庆市永川区益川实业有限公司

联系人：苏老师

电话：023-49621986

地址：重庆市永川区昌州大道东段179号

**供应商编制响应文件要求**

1. **报价**

（一）报价函

**报价函**

（采购人名称）：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的询比采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

1、愿意按照询比采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写： 元整；人民币小写： 元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次询比的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年 月 日

（二）明细报价表

**格式自拟。**

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年 月 日

### 资格条件及其他

按照采购文件要求提供复印件加盖供应商公章

**三、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（格式）**

法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商全称）

年 月 日

（公章）

法定代表人授权委托书

致： （采购人名称）：

（法定代表人名称）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）电话 代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年 月 日

**四、书面声明（格式）**

项目名称：

致： （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料,并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年 月 日

**五、****采购内容响应偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 响应情况 | 差异说明 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

供应商： 法定代表人授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

年 月 日

注：本表即为对本项目“三、采购服务内容及技术需求”中所列要求进行比较和响应；该表必须按照采购服务内容的要求逐条如实填写，该表可扩展，并逐页签字或盖章；根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

**六、其他资料**

（结束）