**技术要求**

澳柯玛工业园2号办公楼1-6层，建筑面积约10800平方米，进行灭鼠和灭蟑螂两项消杀（其中一楼和三楼餐厅为重点消杀部位）；相贴邻冰箱二厂房同步灭鼠一项消杀，占地面积按15000平方米。

**一、鼠类防治措施**

1、根据现场情况合理布放鼠饵站，安放监测鼠板，定期巡检更换鼠饵并记录建档。

2、隐蔽管道采用悬挂法投放鼠饵并监测。

3、根据监测情况合理投放其他物理灭鼠装置。

**二、灭鼠标准**

1、15平方米标准房间布放20×20厘米滑石粉块两块，一夜后阳性粉块不超过３％；有鼠洞、鼠粪、鼠咬痕等鼠迹的房间不超５％。2、不同类型的外环境累计2000米，鼠迹不超过５处。

1. **蟑螂防治措施**

1、根据现场情况合理布放监测板，监测虫害种类。

2、根据监测情况定期喷洒滞留性安全卫生药。

**四、灭蟑标准**

1、室内有蟑螂成虫或若虫阳性房间不超过３％，平均每间房大蟑螂不超过５只，小蟑螂不超过10只。

2、有活蟑螂卵鞘房间不超过２％，平均每间房不超过４只。

3、有蟑螂粪便、蜕皮等蟑迹的房间不超过５％。

**五、防治周期**

1. 1次/月（1--12月）。防治次数根据防制效果可增加，费用不计。
2. 粘虫板等低值耗材免费更换。

**六、付款方式**

乙方开齐季度的发票后，每个季度中间月份甲方支付本季度的消杀服务金额。现汇支付。

供应商报价包含税费、材料、人工等所有费用。

**七、供应商资质要求**

有害生物防治服务机构C级资质。