|  |  |
| --- | --- |
| **技术指标名称** | **技术参数** |
| **硬件参数要求** | 1、基本要求：国产自主品牌，所投产品型号在名录内。  2、机箱大小：微塔式机箱，体积≤8L；  3、处理器：国产ARM架构处理器，CPU核数≥8核、主频≥2.3GHz；  4、内存：原厂8GB 2666MHz DDR4内存；  5、显卡：独立显卡，显存≥1G，显存类型不低于DDR5,支持双路数字高清视频输出；  6、存储：原厂256G M.2 Pcie SSD；  7、内部扩展：4\*SATA接口，扩展槽：2\*PCIe3.0 X16插槽+1\*PCIe3.0 X8插槽，支持双宽PCIe卡扩展；  8、IO接口：前置USB数量≥4个，总USB数量≥8个（其中USB3.0数量≥4个），1个COM口，1个1000M以太网接口；双路显示输出接口，前后音频接口各一组；  9、网络：主板集成1000M自适应以太网卡，可选同品牌外插式网络防雷器，提供证明文件；  10、显示器：与主机同品牌，23.8英寸或以上尺寸，分辨率1920\*1080，标配VGA+HDMI视频接口；  11、键鼠套装：防水键盘，防水等级不低于国际标准IPX7级(提供检测报告)，有线鼠标（可选指纹键盘实现用户快捷登录操作系统）；  12、硬盘数据保护功能：独立于操作系统之外的备份还原功能，操作系统发生故障崩溃后可实现系统和用户数据备份恢复；  13、★为保障我单位数据及网络安全，需出厂预装以下安全功能：  （1）支持基本病毒库检测，在主机磁盘、内存、存储等介质上进行检测，检测率≥98%；（2）支持对压缩文件、加壳文件、捆绑文件进行病毒防护检测；  （3）为减小对资源的占用所投产品客户端安装在鲲鹏920或飞腾2000国产主机上资源占用≤150M。以上功能需提供提供国家计算机病毒应急处理中心计算机病毒防治产品检验实验室检测报告，且具有中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》EAL3+级。  14、预装正版统信UOS操作系统V20； |
| **软件要求** | 1、正版办公软件：金山WPS office 2019 for linux专业版办公软件V11 ；  2、正版版式软件：福昕OFD版式办公套件（linux版）V8.0：  3、正版防病毒软件：天融信终端威胁防御系统V1；  正版软件要求提供被授权人为我单位的正版授权书原件及激活码 |
| **商务要求** | 1、整机三年保修，三年上门、产品厂商具有计算机专属服务团队，交付时原厂工程师配合验收，保障产品质量；  2、质量要求：所有硬件配置需在出厂前完成，交货前不允许开箱、开机，一机一号，不接受拆装机；  3、供货期：合同签订完成后3个工作日内，由成交供应商送货至采购人指定地点并完成安装调试；  4、售后要求：保修期内供应商接到采购人故障通知须在10分钟响应，2小时内到场并解决问题，若未解决需次日提供同型号备用机；  5、响应要求：请潜在供应商在提交响应文件的时逐条响应技术参数、商务要求和售后服务要求，否则视为无效报价。 |