# 2024年雁峰区白蚁防治服务项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **内容** | | | | |
|
| **序号** | **类别** | **采购要求** | **数量** | **单位** |
|
| 1 | 联苯菊酯 | 用于树木、木材、建筑及周边土壤白蚁，有效成分：联苯菊酯,10%;净含量：500G产品毒性：低毒;土壤处理：按80倍用水稀释，3-4升/平方米稀释液喷洒，木材处理：稀释80倍后进行浸泡处理。 | 820 | KG |
| 2 | 吡虫啉 | 本品为长效浓缩环保型;有效有效成分：10%；净含量：500G产品毒性：低毒 应用范围：用于建筑物、堤坝、木材、电缆等灭治白蚁。使用方法：土壤处理：将本品用水稀释100倍后，按4～5升/平方米稀释液喷洒。木材处理：将本品用水稀释100倍后，进行板材涂刷或喷洒；用于方材，需浸泡30分钟以上。 | 820 | KG |
| 3 | 灭白蚁粉剂 | 本品的致死毒性均可被传毒白蚁传递给受毒白蚁，对白蚁无明显的驱避作用；毒性:微毒、无异味;氟虫腈含量：0.5%；净含量：1KG；使用方法：在发生白蚁危害的地方，用螺丝刀等工具开几个小孔。旋下瓶体喷嘴盖帽，将喷嘴插入小孔，挤压瓶体，喷入本药粉。然后用废纸或棉花堵住孔口，并敲打附近的木板等物体，造成白蚁混乱，使白蚁粘上药粉带回巢中，借助白蚁的相互交哺行为，互相传染，施药7-15天后，全巢白蚁死亡。 | 30 | KG |
| 4 | 仿生态诱杀箱含诱杀剂 | 尺寸：高21cm；顶部桶身内孔直径15cm，底部桶身内孔直径13cm。材质：塑胶；诱杀剂：松木 | 220 | 个 |
| 5 | 300升打药机 | 配套：动力四冲程7.5HP 外形尺寸：114\*44\*64（cm） 整机重量：50kg 射程 ：15-25m 流量： 40-60L/min 转速：600-900r/min | 1 | 台 |
| 6 | 3.5匹汽油打孔机 | 尺寸：630\*292\*245MM 材质：全金属机身外壳 | 1 | 台 |
| 7 | 完成本服务项目所包含的的其他设备及零星工具 | （包括但不限于：白蚁监测站锄头、铁铲、横幅、防护口罩、手套、竹棍、背壶等） | 1 | 批 |
| 8 | 白蚁指示标识 | 尺寸：10\*5.5厘米 材质：吸膜纸 | 2300 | 个 |
| 9 | 打药机油耗费用 | 92#汽油 | 1160 | 升 |
| 10 | 人工费 |  | 460 | 工日 |
| 11 | 管理费、利润、税金、保险 |  | 1 | 项 |