
白蚁红火蚁防治及灭鼠服务液体硫磺运输服务报价邀请书


尊敬的服务商：
我公司拟选择一家服务商，提供白蚁红火蚁防治及灭鼠服务液体硫磺运输服务，故发出本报价邀请书，如有意愿，请按《报价须知》要求予以报价。



福建联合石油化工有限公司供应流通部
	2026年7  月30  日
[bookmark: _Toc2069596]
报价须知
报价人须完全响应本文件及附件要求，否则视为无效报价，《合同模板--白蚁红火蚁防治及灭鼠服务液体硫磺运输服务》为最终签订依据，报价即视为接受其全部条款。
一、服务内容及要求：
1.  服务概述 
1.1 服务范围
乙方（服务商）根据甲方（福建联合石油化工有限公司，FREP）的委托，使用自备的汽车槽车将甲方生产的液体硫磺产品从甲方厂区装车点运送到甲方指定的地点。甲方需要委托运输的数量可能受市场影响，不承诺货物数量下限详见《合同模板--白蚁红火蚁防治及灭鼠服务》相关要求。。
1.2 服务地点
从货物起运地点至货物到达地点全程。
1.3 服务方式：
1.4 使用液体硫磺专用汽车槽车运输现场服务。
1.5 服务期限：22年。
1.6 服务目标
在履行本合同过程中，乙方应当：
· 遵守国家法律、法规以及合同约定，遵守甲方的有关规定。
· 持续改进HSE业绩，实现“零事故、零伤亡、零污染”的HSE目标。
· 按时、按质、按量的完成本服务规定的服务内容。
2. 服务要求 
2.1 乙方确保具备承担本服务所约定的资质和能力，否则，在承担本项目服务后由于乙方资质或能力不足，给甲方造成的所有损失均由乙方承担。
2.2 乙方取得有效的 ISO9001、ISO45001、ISO14001 管理体系认证，建立并运行符合国家法律法规要求的有效的安全管理体系，接受甲方及客户相关的安全管理和考核。
2.3 合同期内，乙方应在泉港区设置停车场地。
2.4 甲方液体硫磺运输量预估月均1.2—1.5万吨，乙方应按照甲方实际业务需求，配备足够的运输车辆以及相关配套设施。
2.5 乙方及乙方提供的车辆必须具备危险化学品液体硫磺的运输资质。乙方的运输车辆应当采用车龄8年以下的液体硫磺专用槽车。车辆及槽罐必须经过检测、检验合格，并具备有效期的资质证或许可证。
2.6 乙方应配备设备日常检维修能力，确保服务车辆及槽罐设备处于完好状态。运输车辆的装卸货接口等结构应符合甲方指定的装货和卸货点的结构要求。
2.7 乙方应配备与业务规模相匹配的专职安全管理人员，且人员具备法定从业资格及实际从业经验。
2.8 乙方应配备押运人员。乙方驾驶员具备法规要求的驾驶证及从业资格证及3-5年危化品从业经验，押运人员应取得法规要求的押运从业资格证，了解液体硫磺发生意外时的应急措施，装卸过程必须听从现场管理人员的指挥。
2.9 乙方运输车辆上必须配备必要的应急处理器材和防护用品。
2.10 运输过程中必须按规定时间和路线行驶，驾驶人员及押运人员应当谨慎驾驶，防止超速驾驶、疲劳驾驶和酒后驾驶。
2.11 甲方应当及时向乙方提供液体硫磺的安全技术说明书，乙方应当仔细阅读该安全技术说明书，了解并掌握液体硫磺的危害特性和应急措施。
2.12 运输质量及安全要求：乙方应确保货物安全，保证货物无短缺、无损坏、无人为变质等，如有上述问题以及由货物短缺、损坏、变质等造成的一切后果，乙方应承担损害赔偿责任，包括第三方因此向甲方的索赔。
2.13 乙方装卸责任和方法：乙方必须具备国家规定的危险化学品运输资质，遵守国家、地方关于危险品管理的相关法律法规及甲方和甲方指定的收货方关于安全的管理规定，因乙方违反相关规定的原因造成一切损失和后果，由乙方承担。在货物装卸过程中，乙方应当配合甲方和甲方指定的收货方的现场作业。
2.14 履行本服务的车辆、人员无论是乙方自有、向第三方租用或者委托第三方公司管理，均不能免除或者减轻乙方在本服务项下的任何责任。
质量保证
 乙方应建立质量保证体系，确保服务质量符合合同要求。甲方和甲方的代表应有权对该体系的任何方面进行监督核查。
 甲方有权在任何时间，就服务对乙方的质量体系和记录检查及监督。
 对质量保证体系的遵守不免除或减轻乙方在本合同下承担的任何责任、义务或职责。
货物验收
乙方应当保证槽车清洁、车辆适运。甲方或其委托的第三方有权检查槽罐清洁和车辆适运，但甲方的检查不能免除乙方的责任和义务。货物品质以甲方储罐采样分析的结果为准，并将该罐样品留样作为质量交接的样品。货物到达甲方指定的收货人的卸货地点，并在卸货前，乙方应当配合甲方指定的收货人对货物进行质量验收，即在硫磺槽车上采样并分析。如果甲方指定收货人提出质量异议（质量异议的提出以合法的第三方检验机构出具的凭证为准），即硫磺槽车上采样分析不合格，而储罐样品分析合格，那么由此造成的损失由乙方负责赔偿。若硫磺槽车上采样分析不合格，储罐样品分析也不合格，那么由此造成的损失由甲方负责。
数量验收：双方同意装车数量以甲方计量磅秤系统的检测数量为准，卸货数量以甲方指定收货人的计量磅秤系统的检测数量为准。卸货数量与装货数量的合理误差应在0.3％以内（含0.3％），超过合理误差乙方应赔偿甲方的全部损失，甲方有权直接从运费中扣除。甲方和甲方指定收货人的计量磅秤系统，需经过法定检验合格并在有效期内。
货权和风险转移
货物自离开甲方指定装运车辆的鹤管口开始，货物的监管责任及风险转移至乙方。
各方的权利义务
 甲方的权利义务
甲方有权要求乙方按照双方约定的时间、地点把货物运输到目的地。
甲方应向乙方出具书面交货单据，交货单据必须准确、清晰记载收货方的名称、货物名称、货物质量状况、货物数量以及交货地点等有关货物运输的必要情况。如有其他特殊情况的，应当特别说明。
甲方有权审查乙方的运输路线。
在货物运到指定地点并卸完货物后，甲方有权向乙方索取交货凭证。
 乙方的权利义务
 乙方应将本单位以及参与本产品运输的车辆及人员之相关资料按要求在甲方处备案，未经备案的车辆和人员不得参与本产品的运输。
 乙方应当按照约定的或通常的运输路线将货物运输到约定地点，否则，增加的运输费用由乙方承担。
 货物运输车辆到达甲方指定到达地点后，乙方应当及时通知甲方指定的收货人，并积极配合收货人的检验人员、过磅人员和卸车人员的工作。
 货物在运输过程中因不可抗力灭失的，未收取运费的，不得要求甲方支付运费；已收取运费的，应当返还甲方。
 如乙方途中发生交通事故，应及时通知甲方，并由乙方将所运货物及时转运到甲方指定地点，费用及其他风险由乙方自负。
 乙方保证货物无短缺、无损坏、无人为的变质等，如有上述问题以及由货物短缺、损坏、变质等造成一切后果，乙方应赔偿一切经济损失且承担一切相关责任。
 在装车前乙方须将罐车清洗，保持清洁干燥，完全符合液体硫磺运输要求。
3. 违约责任
7.1  乙方不按协议规定的时间和要求配车发运的，每次应偿付甲方违约金壹千元并承担所引起的一切后果。
7.2  乙方如将货物错运到其它地点，应无偿运至协议规定的地点。如果货物逾期到达，乙方应赔偿甲方的经济损失。
7.3  运输过程中货物灭失、短少、变质、污染、损坏，乙方应赔偿甲方的全部损失。
7.4  在符合法律和协议规定条件下的运输，乙方有证据证明由于下列原因造成货物灭失、短少、变质、污染、损坏的，乙方不承担违约责任：
· 不可抗力，但因乙方不采取防范措施造成不必要的损失除外；
· 货物的合理损耗；
· 甲方的过错造成的。
7.5  乙方必须根据《运输委托单》的进度要求合理安排车辆进行运输，如因乙方的原因造成甲方与第三方的直接经济损失，由乙方承担。
7.6  乙方如发生意外事故，乙方应承担全部货款的赔偿责任。
4. KPI考核
8.1  甲方根据运输合同条款每月对乙方进行一次KPI考核，KPI考核的结果将作为续签运输合同的支持性文件。
	序号
	指标项目
	要求
	说明
	考核


	1
	服务任务“完成率”
	100%
	服务任务指合同约定的乙方需提供的各项服务。服务任务“完成率”100%指乙方必须完全完成合同约定的服务任务。
	出现一次未完成任务情况扣1000元。


	2
	产品
“降级率”

	100%
	1、产品降级指运输过程中，因货物保管不当污染引起的产品品质变化，从而导致产品的等级降低、价格降低；
2、降级率= （当月降级产品的数量÷当月出库产品总量）×100%；
	出现一次货物污染情况扣2000元。


	3
	交货准确率
	0.3％
	交货准确率是指在将货物交给收货人时，卸货数量与装货数量的误差数量要在0.3％吨以内。

	出现一次不准确情况扣500元。

	5
	客户投诉率
	≤ 1次/两季度
	根据客户书面投诉意见，经甲方调查、核实、确认、成立。
	每超过一次扣500元。

	6
	安全运行率
	100%
	在服务期间，要求承包商做到“无事故、无伤亡、无污染”。
	根据实际情况。


8.2  承包商管理
乙方应严格遵守甲方有关承办商的管理规定，承包商管理执行FREP OIMS8.1OIMS8.1第三方服务程序文件。其中，《承包商管理程序》、《frep8400FREP-TR-15-1143--综合服务类别分级标准》、《-TR-15-1142--OIMS8.1承包商绩效考核管理标准（双语）》、《SAI-不安全行为类别分级标准》为主要文件，这些文件及其相关文件电子版在合同签署时发送给乙方。
甲方如有新制度颁布，则按新制度执行。
2、 二、服务商准入条件
1. 公司成立满5年及以上，经营范围含“有害生物防治”“病虫害防治”或类似内容。（提供营业执照复印件并加盖公章）
2. 信誉及资信良好。‌近三年无重大违法记录‌，未被列入“信用中国”、中国政府采购网严重违法失信行为记录名单。（提供信用中国、中国政府采购网查询的信用记录截图并加盖公章）
3. ‌2023年1月1日以来，有一个园林绿化白蚁、红火蚁服务面积100万平米以上业绩。（提供合同关键页等证明文件）
三、报价要求
4. 按附件进行报价，报价包含了福建联合石油化工有限公司FREP支付给服务商的所有报酬，即福建联合石油化工有限公司给服务商的报酬、服务商为履行本服务而产生的所有费用以及依法应由服务商承担的税费。即服务商为履行本服务而产生的所有费用，包括过路过桥费、运输保险以及依法应由服务商承担的税费。
5. 
6. 准入条件响应文件、商务报价、技术报价报价要求分别盖公章并密封，且一式五份密封，
7. ，并报价要求在2026年8  月12  日155:00前递交或快递到如下地址：（如快递，请提前将快递单号发送至如下电子邮箱）：
报价联系人：黄东梅
[bookmark: _GoBack]联系电话：15860910126
Email电子邮箱：huangdongmei1@fjrep.com
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]联系地址：福建省泉州市丰泽区安吉路福炼大厦14楼

3、 服务商的选定办法
1. 采用综合评价法：从技术和商务两部分进行综合评价，技术分占30%，商务分占70%。
2. 技术及商务评比细则请见附表一、二。
[image: b1-1公司员工名片]福建联合石油化工有限公司
Fujian Refining & Petrochemical Company Limited

3. 商务部分采用最低价法：商务得分＝（最低有效报价（评审价格）/报价人有效报价（评审价格））×70
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服务商的选定办法
采用综合评价法：从技术和商务两部分进行综合评价，技术分占30%，商务分占70%。
技术及商务评比细则请见附表一、二。
[image: b1-1公司员工名片]福建联合石油化工有限公司
Fujian Refining & Petrochemical Company Limited
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附表一  技术评分细则
	类别
	评分标准
	满分
	得分

	1. 体系
	通过交通运输企业安全生产标准化一级达标评定，得3分。
通过安全生产化达标评定，得2分。
未通过安全生产化达标评定不得分。
提供文件的相片或复印件。
	3
	

	
	企业取得有效的 ISO9001、ISO45001、ISO14001 管理体系认证得3分；
取得以上2项管理体系认证，得2分；
取得以上1项管理体系认证，得1分；
提供文件的相片或复印件。
	3
	

	2. 设备
	承诺投入服务期首次投用的自有车辆数大于10部，得5分；
承诺投入服务期首次投用的自有车辆车龄在7部以上，10部以内的，得3分；
承诺投入服务期首次投用的自有车辆车龄在5部以上，7部以内的，得1分；
其余不得分。
需提供承诺函。
	5
	

	3. 经验业绩
	近3年，为国内企业提供过液体硫磺公路运输服务，累计运输数量≥40万吨得5分；
25万吨（含）至不足40万吨得3分；
10万吨（含）至不足25万吨得1分；
不足10万吨不得分。
需提供支持文件（合同和发票以及结算单）。
	5
	

	4.服务能力
	在发货点所在区或县级区域内有自有停车场地的得3分；
在发货点所在区或县级区域内有租赁停车场地的得2分；（提供土地使用证及租赁合同）
在发货点所在区或县级区域没有有租赁/自有停车场地的不得分。
	3
	

	5. 安全管理制度和应急预案
	安全管理制度（2分）：
安全管理制度全面、结构清晰、执行有效，得2分；
安全管理制度基本完善，内容较完整但存在一定改进空间，得1分；
安全管理制度较为简单，覆盖范围有限，存在明显不足，得0分。
应急预案（2分）：
应急预案全面、操作性强，符合行业及法律法规要求，得2分；
应急预案基本覆盖主要内容，但细节有待完善，得1分；
应急预案内容简略，缺乏实用性，得0分。
预案演练实施（2分）：
按照制度定期演练且总结报告全面，记录详细，得2分；
演练频次与制度不符，但偶尔有演练且记录较为完整，得1分；
无演练记录或演练内容不符合要求，得0分。
	6
	

	6. 项目实施方案
	项目实施方案全面、结构严谨，内容详实且操作性强，完全响应招标文件的要求，得3-5分；
项目实施方案较为全面，内容基本完整，但存在一些不足，得1-2分；
项目实施方案内容不够全面或存在明显缺陷，得0-1分。
	5
	

	合计
	
	30
	





附件二一  商务商务报价表

	
	运费费率报价1（元/吨.公里含税）
	报价2（不含税）
	报价1中所含增值税税率
	备注

	白蚁及红火蚁防治（元）液硫运输服务
	
	P1
	
	

	灭鼠服务（元/平方米）
	
	P2
	
	预估8000平米/年，具体以甲方的书面通知为准。

	评审价格（元/）
	=P1+P2*8000*2
	





                                      报价单位（章）：
日期：

附件二 技术评分表
	序号
	评分标准
	满分
	得分

	1
	企业综合实力及荣誉
	（1）报价人获得有效期内的质量管理体系认证证书的,得1分。
（2）报价人获得有效期内的环境管理体系认证证书的,得1分。
（3）报价人获得有效期内的职业健康管理体系认证证书的,得1分。
注：须提供相关证书复印件，不提供的不得分。
	3
	

	
	
	具有有效期内的《有害生物防治服务资质证书》A类的得4分；B类的得2分；C类的得1分；没有不得分。
注：须提供相关证书复印件，不提供的不得分。
	4
	

	2
	同类项目业绩
	报价人2021年1月1日至今（以合同签订日期或中标通知书发出日期为准）园林绿化红、白蚁防治面积大于100万平米的项目业绩，每提供一项得4分，最高得8分。
注：须同时提供业绩合同或验收单作为证明材料，不提供或者专家无法认定的不得分。
	8
	

	3
	项目整体服务方案（服务方案将作为合同的一部分，关键要素将纳入考核范围。）
	（1）对本项目任务了解透彻，服务方案全面、具体，提供针对性防控重点难点分析，对白蚁、红蚂蚁防制技术方法科学先进，得2分。
	2
	

	
	
	（2）对本项目任务了解深入，服务方案较全面、具体，提供防控重点难点分析，对白蚁、红蚂蚁防制技术方法合理，得1分。
	
	

	
	
	（3）对本项目任务了解表面，服务方案不够全面、具体，没有防控重点难点分析，对白蚁防治方法不合理得0分。
	
	

	4
	项目管理实施方案
	（1）项目管理实施方案清晰详细，可操作性强，管理制度先进，人员培训及设备时间安排合理，得2分。    
	2
	

	
	
	（2）有提供项目管理实施方案，具备可操作性，管理制度合理，人员培训及设备时间安排妥当，得1分。
	
	

	
	
	（3）项目管理实施方案不可行，可操作性较弱，管理制度落后，人员培训及设备时间安排不妥当，得 0 分。
	
	

	5
	防制方案的针对性
	对白蚁、红蚂蚁防制的周期掌握透彻，防制的方式科学先进，不同环境用药方法及操作安全合理，药剂符合国家有关规定并能完全满足本次项目要求：
（1）对服务区域进行高中低风险区域划分，划分合理的得1分，一般的不得分。
（2） 针对高中低风险区域制定针对性防治方案，方案科学合理，得 1分，一般和差的不得分。
	2
	

	7
	项目拟派人员情况（服务团队人员配置方案将作为合同的一部分，关键要素将纳入考核范围。）
	（1）报价人拟派人员具有“白蚁防治中级职称或病媒生物防治中级职称证或有害生物防治中级职称”的，每名得2分，最高6分。
	6
	

	
	
	注：须提供相关人员职称证书或上岗证书复印件及在本单位近三个月的社保材料复印件（加盖公章）作为证明文件，没有提供相关证明文件或者专家无法认定的不得分。
	
	

	8
	应急服务方案
	（1）应急小组响应工作迅速，应急事件处理方案详细具体，可操作性强，有安全生产应急预案备案表等且在2个小时内能到达现场处置的得3分。
	3
	

	
	
	（2）应急小组响应工作及时，应急事件处理方案合理清晰，具有可操作性，无安全生产应急预案备案表得2分。
	
	

	
	
	（3）应急小组响应工作较慢，具有少量应急人员数量，应急事件处理方案不科学合理，可操作性差，得0分。
	
	

	合计
	30
	


备注：1.公里数以双方共同认可的、正常运输条件下、装运点到卸货点的实际公里数计算。预计运量为18万吨/年，其中35%的运距为106公里，45%的运距为60公里，20%的运距为206公里。（甲方对配送运量及运距比例均不做承诺，根据业务实际需求调整。）
2.当燃油（车用柴油）价格上升或下降到一定程度时，适当调整上述运费费率。以2026年2月发改委发布的福建省车用柴油最高零售价的加权平均值7678元/吨（含税13%）作为运费费率调整的基准价，当发改委公布的车用柴油的最高零售价格的加权平均值对比基准价上升或下降20%时开始调整运费费率。调整方式为按比例调整，当柴油价格每上升或下降100元/吨（20%以外），运费费率相应上升或下降0.001元/吨*公里，并在当月采用调整后的运费费率结算。
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