[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc28872]项目采购需求
1、 [bookmark: _Toc19601][bookmark: _Toc25454]采购清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注
	所属行业

	1
	白蚁防治施工
	1
	项
	/
	建筑业


2、 [bookmark: _Toc29913][bookmark: _Toc11111][bookmark: _Toc30125]项目概况
根据曾都区实际情况和2025年度水利工程白蚁普查的蚁害情况，拟计划在全区69座有重点蚁害隐患的小型水库和有重点蚁害隐患的24.38公里的堤防开展白蚁防治。主要建设内容如下：
1.拟对光华、永丰、黑龙、青龙、旱堰、蚂蝗堰、喇叭丘、四清、钱家河、石门口等10座水库安装智慧白蚁检测装置；
2.拟对部分有白蚁活动迹象69座部分小型水库及堤防布设常规白蚁诱引坑（桩）和常规白蚁监测装置；
3.拟对明显有白蚁危害的独崇山、千工堰、沈家垅、长冲、马家冲等5座水库及堤防进行人工挖巢；
4.拟对水利工程设施范围内进行药物喷洒，本次拟对部分小型水库和堤防进行药物喷洒；
5.拟对明显有白蚁危害的望洪山、梅花垅、青龙寺、红光等4座水库布设防蚁沟（带）；
6.拟对有白蚁危害的慈山、金花岭、椒藤河、荞麦河等4座水库实施锥探灌浆。
本项目采用施工总承包方式，供应商应在项目要求的施工工期内，完成本项目工程量清单范围内涉及的全部内容，包含但不限于本项目的工程采购、建安工程施工、调试、相关验收、移交、备案、缺陷责任期、质量保修等阶段全过程实施和管理等，通过验收并交付使用。供应商负责相关安装调试等事宜，并对本项目施工全过程的质量、安全、工期全面负责。

	随州市曾都区2026年度中央财政发展资金白蚁防治治理
项目招标工程量清单

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）含税
	金额（元）含税
	备注

	
	合 计
	
	
	
	
	最高限价97.0万元（含税）

	一
	智慧白蚁监测装置
	
	
	
	
	

	1
	装置硬件
	套
	645
	
	
	核心产品

	2
	三年平台使用费、维护费、日常监测费及安装
	项
	1
	
	
	暂估价9.8万元（含税）

	二
	常规白蚁监测装置
	
	
	
	
	

	1
	常规白蚁监测装置
	个
	565
	
	
	

	三
	诱引坑（桩）
	个
	
	
	
	

	1
	诱引坑（桩）
	个
	670
	
	
	

	四
	人工挖巢
	
	
	
	
	

	1
	人工开巢
	巢
	58
	
	
	

	五
	锥探灌浆
	
	
	
	
	

	1
	钻孔
	m
	9995
	
	
	

	六
	防蚁沟（带）
	
	
	
	
	

	1
	防蚁沟（带）
	m
	520
	
	
	

	七
	药物喷洒
	
	
	
	
	

	1
	施药
	m2
	356250
	
	
	



智慧白蚁监测装置属于物联网埋地式白蚁监测设备，装置内放置白蚁诱杀饵剂。一点一站，实现24小时在线监测。白蚁入侵装置内，触发装置预警，可及时掌握蚁情。从而实现及时有效灭杀。信息与“荆楚水库”平台对接。
常规白蚁监测装置用于监测、诱杀黑翅土白蚁等土栖白蚁。装置埋入土中，内部放入松木作为饵料。白蚁外出觅食时进入桶内取食饵料。人工巡查监测装置，发现白蚁活动后，投放白蚁缓效药剂；白蚁之间互相饲喂，药剂被传回蚁巢，最终实现全巢灭杀。
3、 [bookmark: _Toc9940][bookmark: _Toc10056]技术要求
[bookmark: _Toc23978]（一）规范与标准要求
1.按照《湖北省水利工程白蚁防治技术规程》（ DB42/T 768—2011）等相关要求及规范，进行白蚁防治。
2. 《建设工程白蚁危害评定标准》（GB/T 51253-2017）；
3. 《白蚁防治工程基本术语标准》（GB/T 50768-2012）；
4. 《农药合理使用准则》（GB/T8321.2-2000）；
5. 《水利工程白蚁防治技术指南》；
6. 《水利工程维修养护定额标准》；
7. 《中华人民共和国农药管理条例》 （国务院令[2001]第 326 条）；
8. 《农药限制使用管理规定》 （农业部[2002]第 17 号）；
9.水利部办公厅《关于做好水利工程白蚁等害堤动物隐患应急整治工作的通知》（2023年 4 月 15 日，水运管〔2023〕119 号）；
10. 国家防汛抗旱总指挥部办公室《关于开展隐患专项排查抓好堤地凡蚁患防治确保安全度汛工作的通知》（2023 年 5 月 1 日，国汛办电〔2023〕20 号）；
11. 水利部《关于印发〈水利工程白蚁防治工作指导意见〉的通知》（2013 年6 月 13 日，水运管〔2023〕191 号）；
12. 省水利厅关于印发《湖北省水利工程白蚁防治施工定额（试行）》的通知（鄂水利函〔2022〕162 号）；
13. 省水利厅《关于加强 2023 年水利救灾资金（第一批）项目管理的通知》 （鄂水利函〔2023〕515 号）。
14.湖北省水利工程白蚁防治技术规程（DB42/T 768-2011）
[bookmark: _Toc8928]（二）工程措施
（1） 根据湖北省水利厅《关于做好水利工程白蚁智能监测有关工作的通知》（鄂水利函〔2026〕468号）的有关要求，2026年之后实施的白蚁监测控制系统要按照工程类别、危害等级差异化布设白蚁智能监测装置。其中，水库工程主体结构实行全覆盖布设；堤防工程针对危害点位及高风险区段开展重点精准监测。同时，按照《关于开展2026年度 水利工程白蚁等害堤动物危害普查和防治工作的通知》（鄂水利函〔2026〕218号）要求与“荆楚水库”平台对接。监测数据和处置闭环记录等数据全量上传至“荆楚水库”平台。
白蚁智能监测装置参数指标和布设要求如下：
A.白蚁智能监测装置宜内置白蚁诱杀功能，或集成远程消杀处置模块。
B.智能监测装置应具有适应水利工程实际环境的硬件条件。电子模块稳定工作年限宜不低于3年；涉电元件封装盒防护等级宜不低于IP68；装置工作温度范围为-10℃～60℃；可在相对湿度≥80%高湿环境下正常工作，退湿后仍能正常传输。外壳须具有一定的拉伸强度、弯曲强度和冲击强度。
C.以10—15米间距梅花形布置，监测点编码应唯一，空间定位精度控制在±1m内。
D..采用“行-列”编号（如1-1），离堤（坝）顶最近行设置为第一行，沿桩号增大方向依次编号，现场设置永久性标识牌。
（2）药土屏障：药土防蚁带，为防范水土流失破坏土质大坝、堤防、渠道等水工建筑物的结构，在可能的蚁源区与主体之间，按照直径1.5cm—2cm，孔距30cm—40cm，孔深80cm—100cm的标准打梅花孔，在孔内灌注稀好的药剂，最后形成80cm宽的药土防蚁带。药物浓度为0.4%，然后灌入已经打好的孔中，每孔灌注2—3kg，然后封孔。
（3）埋设诱蚁坑；检测装置：可在水工建筑物内外坡按2mx2m的间距进行布置诱蚁坑，诱蚁坑按30cmx50cmx40cm人工进行开挖，坑内放入通过用吡吡虫乳液泡过的药蚁喜食饵料然后进行覆盖。
（4）药物喷洒：在水工建筑物内外坡及大坝左右岸150mx75m范围的自然山体，进行药物喷洒，采用吡吡虫乳液兑水80-100倍，每公斤稀释液含有效浓度1.5ml—1.6ml，用喷药工程车在土壤层进行反复均匀喷洒，每平方米土壤喷洒有效稀释药剂8kg—10kg，喷洒时不宜过快，要求量小多次，透过地表施药清除白蚁隐患，保证大坝表面能不被白蚁破坏。
（5）锥探灌浆：是不开挖处理坝体内部隐患的一种综合治理的有效措施，是目前消灭隐患较为理想的灭治方法。即利用机械压力使药剂泥浆通过管道钻孔注入坝体，充填白蚁巢穴及蚁道，形成毒土帷幕，将白蚁消灭。
（6）对供应商提供的安全管理措施进行评审，包括但不限于：具备完善安全管理制度；作业人员防护；药剂储运施用安全；现场施工管控；废弃物处置等。
（7）供应商提供的应急预案，内容应包含但不限于：1、药物中毒急救；2、蜂蛇伤害急救；3、人员坠落/溺水处置件；4、应急组织与物资保障等。

[bookmark: _Toc9947]★（三）竣工验收
采购人与施工单位共同按照合同书约定的质量标准及相关内容（包括但不限于行业标准、规范及设计要求、清单、采购文件、响应文件、施工现场等）验收该工程。按照国家规定的相关施工验收规范和采购人相关管理办法等相关工程验收规范要求，供应商在完成合同约定的所有施工内容后，在采购人规定的时间内撤除全部施工人员、机械设备和剩余材料（除工程收尾所需的以外），并将所有承包范围内垃圾清理干净，如供应商不能及时拆除或清理，造成的费用均由供应商承担。参与验收的各方在采购人指定的验收单上签字盖章确认合格后视为验收合格。在采购人认为有需要的情况下，将邀请第三方检测机构进行共同验收。
[bookmark: _Toc14850]★（四）人员要求
（1）项目机构组成要求：须组建专业项目团队，至少具备项目经理、技术负责人。项目机构组所有成员不得在本项目中相互兼职，社会保险缴费单位应是供应商。须提供有效证书、劳动合同、响应文件递交截止时间前6个月内至少1个月供应商为其缴纳的社保证明清晰扫描件并加盖供应商公章。
（2）供应商拟派的项目经理在施工期间应派驻施工现场工作，全面负责工程施工管理工作并做好工程资料整理，尽职尽责，因工程质量不合格、工程资料不符合采购方要求或延迟提交等原因导致延迟工程结算或导致对现场工程量的认定存在任何纠纷，进而影响工程结算或产生任何纠纷的，由供应商自行承担相应责任，未经采购人书面同意供应商不得任意变更驻场项目经理；
（3）项目成员在服务期限内被发现违纪违规行为或无法胜任情形的，采购人有权要求更换人员或单方面终止合同。
（4）供应商需保证服从采购人工程施工安全管理工作。
（5）采购人不提供人员办公及食宿相关场所和条件，由供应商自行解决，并将相关成本纳入投标报价中综合考虑，不得要求采购人提供相应场所或便利条件，或额外支付费用，或索取工期补偿等。
4、 [bookmark: _Toc5495]商务要求
	[bookmark: _Toc18432][bookmark: _Toc14685][bookmark: _Toc2348]序号
	评审标识
	条款内容
	条款要求

	1
	★
	合同履行期限，质保期
	合同签订后，接到采购人明确开工通知后90日历天内。
质保期1年。

	2
	★
	项目地点
	全区69座有重点蚁害隐患的小型水库和有重点蚁害隐患的24.38公里的堤防

	3
	★
	付款方式
	本项目为单价合同，合同签订时为暂定价格，根据实际工程量进行结算。合同签订后，支付合同总价的30%作为预付款；
工程进度完成50%，经及采购人确认后，支付至合同总价的70%；
工程竣工验收合格、结算审计完成后，支付至审定结算总价的98.5%；
剩余1.5%作为质量保证金，待质保期满无质量问题后无息退还。
若成交供应商为中小企业，财政部办公厅 关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知（财办库【2023】243号），“对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。”的规定协商。

	4
	
	响应承诺
	供应商承诺完全响应采购文件第三章项目采购需求服务内容中的全部要求（提供承诺函并加盖供应商公章）。

	5
	★
	报价要求
	（1）本项目计价方式为工程量清单计价；
（2）本项目暂估价按（含税）9.8万元计取，供应商严格按工程量清单报价，此项费用不允许竞争。
（3）供应商应充分考虑现场和工程实施条件，响应报价时需充分考虑工期要求下的施工成本（包括但不限于施工过程中人工、材料价格上涨等因素）和施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及其他与完成合同工作有关的其他资料、影响响应报价的所有因素，自愿承担相应风险与责任。现场无相关场地布置生活区和办公区，需自行考虑本项目开工到交付期间办公及食宿事宜，以满足施工需求；供应商提交响应文件，视为供应商已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。供应商根据采购人提供的工程量清单及施工图纸对每项内容进行综合单价报价。供应商报价包括但不限于设计图纸、工程量清单、采购文件、响应文件内的施工及设备的运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等费用，人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、售后服务、税金、规费、合理的利润等项目实施相关费用，还需要综合考虑为保证工程完成并通过验收可能需要的其他费用，同时包含供应商应该承担的报价风险。
（4）供应商须按本项目工程量清单填报价格。工程量必须与本项目工程量清单一致，供应商不得自行修改，否则磋商响应将被否决。如供应商提交的本项目工程量清单响应文件中合价金额计算（或填写）错误（如工程量*综合单价与合价金额不一致等），供应商应在磋商小组规定的时间内按要求对报价进行修正，并在交易系统中对修正结果进行确认，供应商不确认的，按照无效响应处理。
（5）供应商对报价的准确性和完整性负责，任何漏报、错报等均是供应商的风险。对于磋商文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。对本项目合同中最终没有发生的内容，相应的金额将从结算总价中扣除，供应商不得提出任何补偿。
（6）若成交供应商的竞争性磋商最终报价函的报价与首次递交的报价函报价有差异，则将该差异定义为二次折扣率，二次折扣率=（最终报价总价-固定费用）/（第一次报价总价-固定费用），其中固定费用指含税暂列金与含税暂估价。二次折扣率适用规则为：后续合同履约阶段，最终结算金额=第一次报价*二次折扣率，按单价不变，总价下浮模式执行。暂列金、暂估价项下所有费用的结算、变更及价款支付，均统一按本次响应确定的二次折扣率同比例执行，若出现供应商最终报价明细或总价与此形式不符，则结算时也以此方式为准。

	6
	
	知识产权
	供应商必须保证所提供的产品及服务涉及的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究供应商的法律责任，其不利后果由供应商全部承担。
供应商关于本项目的成果的知识产权归采购人所有，包括但不限于发表权、复制权、发行权、出租权、展览权、表演权、放映权、广播权、信息网络传播权、摄制权、改编权、翻译权、汇编权。未经采购人事先书面同意，成交供应商不得将本项目下的成果用于与本项目无关的目的和用途，不得向任何第三方授权或披露项目成果的任何内容。否则，供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究供应商的法律责任，其不利后果由供应商全部承担。

	7
	
	违约责任
	（1）供应商未按约定工期完工的（没有顺延情况的以合同约定的工期为准，顺延的则以顺延后的工期为准），需无条件按采购人要求支付违约金。
（2）成交供应商须严格按照竞争性磋商文件要求及响应文件进行履约，未按要求履约的，或因供应商原因产品或服务质量及诚信要求达不到约定的标准，采购人有权不对其进行验收，有权要求成交供应商支付合同金额 20%的违约金，若该违约金不足以弥补采购人实际损失的，成交人还应赔偿采购人所有实际损失（包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等），同时采购人有权对成交供应商进行双倍罚款或解除合同。
（3）若非采购人原因，成交供应商逾期签订合同的，成交供应商向采购人支付逾期违约金，逾期违约金为每天 1000元人民币，但其最终累计金额不超过合同金额的 20%。
（4）未经采购人书面同意，成交供应商将本项目违规转包或分包的，采购人有权解除合同，成交供应商应向采购人支付合同金额 30%的违约金，给采购人造成损失的还需另行赔偿采购人损失。
（5）供应商违约后，采购人要求供应商继续履行合同的，供应商承担了违约责任后，仍应继续履行合同。
（6）如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。
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	★
	保密要求
	供应商对服务过程中知悉的国家机密、商业秘密和工作秘密负有保密义务。服务过程中获得的相关资料（包括所有描述本项目情况的文字、图形、图表、视频、数据等），未经采购人事先书面同意，供应商不得向本服务项目以外的任何第三方披露或在任何其他项目中利用，否则，供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究供应商的法律责任，其不利后果由供应商全部承担。
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	其他要求
	（1）采购需求为项目最低要求，供应商可提供同等档次或更高档次产品和服务，并提供相应技术参数证明其符合采购需求或优于采购需求，否则视其为不满足采购需求。
（2）供应商应保证响应文件中相关内容表述与响应偏离表中偏离说明保持一致，若出现不一致的，项目实施时须按响应偏离表中响应情况无条件响应采购人要求，相关损失与责任全部由供应商承担。
（3）项目需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，有最新标准的，按最新标准执行。地方执行标准不一致时或各标准之间如有差异，以国家、行业及地方较高标准执行。
（4）供应商在项目实施期间必须遵守采购人的各项管理规定和政府的相关政策规定等。
（5）供应商有责任及时通告项目问题信息，并提供相应的解决措施。对于采购人发现的问题，供应商要及时提供相应的解决方案，保障项目正常开展。
（6）采购需求未尽事宜由合同文本补充。
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	序号
	评审因素

	1. 
	类似业绩

	2. 
	技术能力

	3. 
	体系认证

	4. 
	施工方案

	5. 
	平台对接方案

	6. 
	施工进度方案

	7. 
	安全管理措施

	8. 
	应急预案


注： （1）供应商需对以上技术、商务要求在第六章响应文件格式 “商务响应偏离表”“技术响应偏离表”中逐条响应；
（2）本章中标注了“★”号项的技术、商务等要求为实质性要求，如为负偏离（不满足采购需求），磋商小组有权凭此项废标；
（3）采购需求中涉及品牌、规格、型号的均为参考，供应商可提供同等档次或更高档次产品，并提供相应技术参数证明其符合采购需求。

