**三亚崖州湾科技城三角梅种质保存与应用基地项目白蚁防治采购需求书**

1. **项目概述**

项目名称：三亚崖州湾科技城三角梅种质保存与应用基地项目。

项目地点：三亚市崖州区深海科技城区内。

具体规模及内容如下:

三亚崖州湾科技城三角梅种质保存与应用基地项目位于三亚市崖州区崖州湾科技城片区内，总面积为126013.00㎡（其中，陆地面积123592.00㎡，水体面积2421.00㎡）。主要建设内容包括新建科研博览中心，建筑面积为8900.00㎡；北侧地块新建公共驿站，建筑面积为441.75㎡；新建迎宾塔1座；新建园路、场地铺装面积23855.00㎡，绿化面积91078.00㎡，景观栈道面积581.34㎡，驳岸长度1007.73m，露天庭院面积200.00㎡；同时配套建设室外座椅13个，景石950t，垃圾桶、标识系统各1项，步行桥4座，机动停车位84个等。主要建设内容为土建工程、木结构工程、膜结构工程、钢结构工程、给排水工程、电气照明工程、暖通工程、弱电工程、装饰工程、电气工程、景观绿化、室外配套工程等。

项目采购人为三亚崖州湾科技城开发建设有限公司，项目工期至出具成果文件之日，资金来源为政府投资。

1. **项目采购内容及要求**

按照经甲方确认的白蚁防治施工图及甲方的要求进行施工，承包的范围包括但不限于：

（1）建筑物周边室外地面沿墙壁50CM范围内；

 （2）建筑物的地坪、内外墙基、桩基、管井等周围土层的防蚁处理；

（3）各建筑物的基础防蚁处理；

（4）电缆沟防处理、室内电缆、槽壁板防蚁处理；

（5）室内所有竖向管道井、电梯井及地坪下面的所有管沟出入口的防蚁处理；

（6）地下室室内砌体墙两侧、首层所有砌体墙两侧、室内地面、二层及以上内外砌体墙内外侧、防蚁处理（含高低压配电室）；

（7）所有的门洞、窗洞防蚁处理；

（8）变形缝（沉降缝、伸缩缝）的防蚁处理；

1. **项目控制价及参考依据**

项目控制价为1.681515万元，具体见预算说明。

1. **采购方式**

 电子采购平台。

1. **供应商资质要求**

登记注册营业执照所经营业务范围符合本次采购项目需求

1. **工期或工程完工时间**

 签订服务合同之日起至出具成果文件之日。

1. **项目质量、售后等要求**

可说明项目质量要求、服务效果、售后等方面要求。

1. **验收方式**

由采购部门组织由有关专业人员按相关的国家标准、质量标准和采购文件所列的各项要求进行验收。

1. **其他**

无